[image: ]Место установки
· На потолке: Это оптимальное место, так как дым поднимается вверх. Избегайте углов и мест с плохой циркуляцией воздуха.
· Расстояние от стен: 0,5-1 метр от стен и 1 метр от светильников.
· Расстояние от углов: Не менее 10 см от угла между стеной и потолком.
· Избегайте: Углов, вентиляционных отверстий, окон и дверей, чтобы избежать ложных срабатываний. 
Количество
· Минимум: 1 извещатель на каждые 60 м² помещения.
· Обязательно: В спальнях, коридорах. 
Монтаж
· Закрепите к потолку (или стене, если нет потолка) с помощью шурупов.
· Современные модели крепятся просто и быстро. 
Проверка и обслуживание
· Кнопка "Тест": Нажимайте ее регулярно (раз в месяц), чтобы убедиться в работоспособности.
· Мигающий светодиод: Красный огонек на корпусе подтверждает, что извещатель в дежурном режиме.
· Батарейка: Меняйте вовремя, когда сигнал станет прерывистым (обычно раз в год). 
Что делать при срабатывании
1. Не паникуйте.
2. Осмотрите помещение на признаки огня/дыма.
3. [bookmark: _GoBack]Если дым есть, немедленно звоните 29-33-966
4. Отключите электроприборы, закройте окна/двери, эвакуируйтесь. 
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